1. 방화벽장치(AXGATE 300S)

1) 개 요

본 기기는 복합적인 위협요소를 효율적으로 방어할 수 있는 방화벽장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) CPU	: 4CORE

(2) MEMORY	: 4GB

(3) HDD	: 500GB

(4) 1GC Port	: 8

(5) F/W Throughput	: 12G

(6) VPN Throughput	: 3.8G

(7) OS	: AOS