1. IR PTZ Camera(FDC-IUS62)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 이미지 센서	: 1/2" CMOS, 2M

(2) 최대 해상도	: 1920 x 1080

(3) 주사 방식	: 프로그레시브 스캔

(4) 렌즈 타입	: AF Zoom Lens

(5) 초점거리	: f=6 -216mm (36x)

(6) 최저조도	: COLOR : 0.1 lux @ F1.36 B/W : 0 lux (IR LED ON)

(7) IR 거리 (LEDs)	: 350m (2ea)

(8) 이미지 설정	: 노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도

(9) 지능형 영상 분석	: 움직임감지, 탬퍼링

(10) 오토트래킹	: Yes

(11) 팬범위	: 360°(Endless)

(12) 틸트 범위	: 200°(-10~190°)

(13) 프리셋	: 256 ea

(14) 비디오 압축 방식	: H.265, H.264 (MP), M-JPEG

(15) 지능형 코덱	: 지원

(16) 양방향 오디오	: Yes

(17) 최대 프레임레이트	: 60ips : 1920 x 1080 / 30ips : 1920 x 1080(WDR)

(18) 이더넷	: RJ45 (10/100BASE-T)

(19) 방진 / 방수 대응	: IP66, Heater

(20) 동작 온도	: -40°C ~ +60°C

(21) 전원	: 24VAC, PoE (75W)

(22) 외형, 무게 (Ø x H): Ø242mm x 401.1mm, 7.2 kg