1. PoE 인젝터(SFC501)

1) 개 요

본 기기는 1Port의 PoE 지원하는 PoE 인젝터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: POE 10/100Mbps TP 1포트

(2) PoE	: POE Power Budget: Max. 19Watt

(3) 입력전원	: 110~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 60mm(W) x 145mm(D) x 44mm(H)