1. 랜접속카드(US/QLA2560)

1) 개 요

본 기기는 랜접속카드로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 통신망운영체계드라이버지원	: Windows(2003,2008),Solaris,Linux,Netware

(2) 옵션/기타	: FC HBA

(3) 인터페이스	: PCIe X8 Connector

(4) 전송속도	: 8Gbps

(5) 커넥터	: Single 8-Gbps FC

(6) 프로토콜	: CP(SCSI-FCP)/IP(FC-IP)/FC-TAPE(FCP-2)