1. 디지털비디오레코더(FAB-C4S12)

1) 개 요

본 기기는 ITX의 딥러닝 기술로 객체의 종류를 세분화하여 다양한 종류의 객체를 감지하는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 비디오 입력	: 4CH

(2) 최대 입력 해상도	: 4K@30fps (1080p@120fps)

(3) 통신 프로토콜(입력)	: RTSP, Onvif

(4) 통신 프로토콜(출력)	: RTSP over TCP, RTSP over Websocket

(5) 지원포맷	: H.265 / H.264

(6) 모니터 출력 해상도	: 최대 1080P

(7) 인터페이스	: USB, RS-485, RS-232, LAN

(8) 전원	: 사용전압 : 12V/2A adaptor
소비전력 : 최대 20W

(9) 동작환경	: 0ºC ~ 40ºC, 10 ~ 90% NC

(10) AI 엔진	: 탐지 / 추적 / 인식 / 행동분석 / 허위경보필터

(11) 이벤트 트리거	: 동작감지 / 카운트 / 시스템 / (얼굴,차량번호판)인식(옵션) /

다른 트리거와 결합

(12) 이벤트동작	: 네트워크 동작 지원/ 시스템 동작 지원/ 사전,사후 스냅 샷

(13) 분석보고서	: 카운터-객체 수(사람,자동차,자전거 등), 경계선통과,

이벤트 카운팅

(14) 제품크기	: 200x131x38mm