1. 광송신기(EL-HSD1202)

1) 개 요

본 기기는 HD–SDI 신호를 광으로 변환하여 전송하는 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 광원형태	:  SM

(2) 광원파장	: 1490~1610nm

(3) 광출력	: 8dBm

(4) 사용전압	: 12DC

(5) 임피던스	: 75Ω

(6) 전송속도	: 270~2970Mbps

(7) 채널수	: 2