1. 송신기(SC-IPT0801U)

1) 개 요

본 기기는  Network 신호를 UTP케이블로 최대 800m까지 중간접속 없이 전송가능한 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 데이터전송 대역폭	: PHY(Physical Layer Speed) : 200 Mbps

UDP : 95 Mbps

TCP : 75 Mbps

(2) 전원입력	: DC 48V 1.04A

(3) Ethernet	: To Camera : RJ-45 with 2 LEDs

(4) 최대전송거리(CAT.5e)	: 800m@Up to 10Mbps

(5) 외형 치수(mm)	: 123(W) x 60(H) x 24.8(D)