1. 네트워크스위치(NK-IG804M)

1) 개 요

본 기기는 산업용 L2+관리형 기가비트 이더넷 광 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10M/100M/1Gbps RJ-45 8포트

(2) 광포트	: 100M/1Gbps SFP 4슬롯

(3) 프로토콜	: IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber

IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)

IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)

IEEE 802.3ah (OAM), IEEE 802.1ag (CFM)

IEEE 802.1X (RADIUS 인증)

IEEE 1588 v2 PTP, IEEE 802.3af/at (PoE)

(4) Power	: 48 ~ 57 VDC, 전원이중화, 과전류방지회로 내장

(5) 크기	: 135mm(W) x 130mm(D) x 62mm(H)