1. 무선랜엑세스포인트(ESCM-5500M)

1) 개 요

본 기기는 5GHz 안테나 내장형 장거리 무 브릿지로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 무선 표준	: IEEE802.11ans, 802.11q, TDMA

(2) 주파수 대역	: 5.250~5.850 GHz

(3) 채널 대역폭	: 5, 10, 20, 40 MHz

(4) 게인(Gain)	: 18 dBi

(5) Interface	: 10/100/1000 Base-T, RJ45, MDI/MDIX

(6) 크기	: 270 X 270 X 40 mm

(7) 무게	: 2.5kg

(8) 전원소스	: 100 – 240 VAC