1. 네트워크스위치(NK-PG802M)

1) 개 요

본 기기는 Web Smart+ 관리형 기가비트 PoE 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) RJ45 포트	: 10M/100M/1Gbps 8포트

(2) SFP 슬롯	: 100M/1Gbps SFP 2슬롯

(3) 프로토콜	: IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber

IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)

IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)

IEEE 802.1X (RADIUS 인증)

IEEE 802.3af/at (PoE)

(4) Power	: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 과전류방지회로 내장

(5) 크기	: 220mm(W) x 242mm(D) x 44mm(H)