1. 비상경보기(MSU-8)

1) 개 요

본 기기는 각종 센서제품의 출력을 입력 받아 출력을 그룹화 해서 출력 해주는 다중센서    제품이다.

2) 기기사양

(1) Number of Input CH.	: Max. 8Port

(2) Number of Output CH.	: Max. 4Port

(3) Mode / POE	: Each Input AND, OR, GROUP / POE Supported

(4) Power	: DC 12V / POE In-Out