1. 네트워크스위치(SFC505HP)

1) 개 요

본 기기는 TP 5포트 (POE 802.3at 4포트) 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100Mbps TP 5포트 (POE 802.3at 4포트)

(2) PoE	: 4포트 동시 15.4Watt, 2포트 동시 30.8Watt 지원

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 185mm(W) x 123mm(D) x 44mm(H)