1. 컴퓨터망전환장치(san24B-6)

1) 개 요

본 기기는 컴퓨터망 전환장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 기능용도	: SAN스위치

(2) 전환방식	: 핫스왑:SFP광송수신기

(3) 옵션/기타	 	: 24port

(4) 접속커넥터형식	: F_Port, and E_Port, M_Port(Mirror), D_Port (Diagnostic	Port)

(5) 포트속도	: 16Gbps SFP + 트랜시버 사용시 4,8 및 16Gbps

32Gbps SFP + 트랜시버 사용시 8,16 및 32Gbps

(6) 크기	 	: 42.88cm x 4.29cm x 30.66cm(너비x높이x깊이)

(7) 무게	 	: 5.76kg