1. 송신기(SC-IPT3001E)

1) 개 요

본 기기는 동축케이블을 사용하여 송신기 및 IP CAMERA의 전원을 전송해주는 송신기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 전송 대역폭(Max.)	: PHY Rate 200Mbps

(2) 자체 소비전력	: 2W(Max.)

(3) 출력전원	: Midspan PoE

(4) 최대 출력	 	: 30W

(5) 전송거리(5C-HFBT)	: 2.6km @ Up to 20Mbps

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -20℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80％

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 1 / BNC-F x 1

(8) 재질 / 중량	: ABS 난연 / 60g

(9) 외형 치수(mm)	: 90(W) x 55(H) x 24(D)