1. 서지흡수기(SL300-L4)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 정격전압	: DC 5V(LAN)

(2) 최대연속 동작전압	: DC 5.8V

(3) 내부소자구성	: 20kA / Mode

(4) 전압보호레벨	: ≤50V (L-L)

(5) 보호모드	: Pin 1, 2, 3, 6 (LAN)

(6) 접속방식	: RJ45(LAN), Terminal

(7) 취부방식	: 양면 스티커, 고정식 (Screw)

(8) IP보호등급	: IP20

(9) 사용온도/습도	: -40 ~ 80℃ / 5 ~ 95%

(10) 외함 재질	: ABS

(11) 외함 크기(mm)	: 114.6 x 45 x 35