1. IP BULLET CAMERA(FDC-IB32125R)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2“ CMOS Image Sensor

(2) 최저조도	: 0 Lux(IR LED ON)

(3) 줌	: 광학 12 배(7.0 ~ 84mm)

(4) IR LED	: 4 pics, 850nm

(5) 전자셔터속도	: 1/1 ~ 1/100,000

(6) 사생활 보호기능	: 8

(7) 비디오압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(8) 해상도	: 352x240 ~ 1920 x 1080

(9) 최대프레임레이트	: Max 60fps @ 1920 x 1080

(10) 오디오 스트리밍	: G.711 , AAC(Option)

(11) 기구물 인증	: IP67, IK10

(12) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)

(13) Defog(안개보정기능)지원

(14) IR 가시거리	: 최대 50M

(15) 동작온습도	: -30℃ ~ 70℃ / 90%RH 이하

(16) 전원 및 소비전력	: DC 12V 1.5A , POE (IEEE802.3af)

(17) 크기 및 무게	: Ø120.5 x 391.5(L) [mm], 1680g