1. IR Bullet Camera(FDC-IUB32)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/1.9" CMOS

(2) 최대 해상도	: 1920 x 1080

(3) 주사 방식	: 프로그레시브 스캔

(4) 렌즈 타입	: 전동 가변 초점

(5) 초점거리	: f=4.4 - 10mm

(6) 최저조도	: COLOR : 0.01 lux @ F1.2 B/W : 0 lux (IR LED ON)

(7) IR 거리 (LEDs)	: 30 m (10 ea)

(8) 이미지 설정	: 노출 설정, 화이트 밸런스, 선명도

(9) 지능형 영상 분석	: 움직임감지, 탬퍼링, 트립존

(10) 비디오 압축 방식	: H.265, H.264 (MP), M-JPEG

(11) 지능형 코덱	: 지원

(12) 양방향 오디오	: 지원

(13) 최대 프레임레이트	: 30ips : 1920 x 1080 (WDR)

(14) 지원 해상도	: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x	240

(15) 이더넷	: RJ45 (10/100/1000BASE-T)

(16) 이벤트 동작	: 움직임 감지, 알람 인, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존

(17) 방진 / 방수 대응	: IP66, Heater

(18) 동작 온도	: -40°C ~ +60°C

(19) 무게 / 크기	: 1.17 kg, Ø73.5mm x 308.5mm