1. 네트워크스위치(SEI-EPH124i)

1) 개 요

본 기기는 다양한 효율성을 제공하여 네트워크 전반의 성능 향상 및 가용성을 보장하는

네트워크 스위치로의 기능을 발휘할 수 있어야 한다.

2) 기기사양

(1) 인터페이스 : 24 x 10/100Base-T RJ-45 포트(PoE/PoE+)

2 x 10/100/1000Base-T RJ-45 포트

2 x 100/1000Base-X SFP 포트

(2) RS-485 : Terminal Block 4Pin

(3) 제품크기 : 350(W) x 450(H) x 200(D)

(4) 입력전원 : AC 100~240V

(5) 동작온도/습도 : -10℃ ~ +45℃/ 0~70%