1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-312)

1) IP BULLET CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/1.8" 3M Sony Global Shutter CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1920x1080p( 60/50fps, 30/25fps ), 1920x1080i( 60/50fps ),	1280x720p(60/50,30/25fps)

(3) 최저조도	: Color - 0.002 lux, BW - 0.001 lux

(4) 렌즈	: 3.6-11mm Lens

(5) MODE	: AUTO(Nomal/Deblur)/MANUAL/Flickeress

(6) 셔터속도	: 1/30 ~ 1/30,000sec

(7) LED	: Built-in 8unit  PWR IR LEDs

(8) VIDED OUT	: IP

(9) ATW	: INDOOR /OUT DOOR

(10) 전원 및 소비전력	: DC12V ±10%, Max. 1,500 mA

(11) 크기 및 무게	: 96(W)x96(H)x296(D)mm

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)