1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-313)

1) IP HOUSING CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1920x1080p(60/30fps), 1920x1080i(60/30fps),

1080x720p(60x30fps)

(3) 최저조도	: Color - 0.002 lux, BW - 0.001 lux

(4) LENS	: 12~40mm Motorized Lens

(5) S/N비	: more than 90dB

(6) MODE	: AUTO(Normal/Deblur) / Manual / Flickeress

(7) 셔터속도	: 1/30 ~ 1/30,000sec

(8) White Balance	: AWB/MANUAL/PUSH/AWB-Ext

(9) LED	: 16ea 740nm Hybrid PowerLEDs

(10) 전원 및 소비전력	: DC15V / Max3.5A

(11) 크기 및 무게	: 210 x 142 x 410mm

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)