1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-314)

1) IP SPEED DOME CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/2" 2.42M CMOS

(2) 최저조도	: Color : 0.00125Lux, 0 Lux(IR LED on)

(3) 전자셔터속도	: 1/1~ 1/100,000

(4) 화각	: Horizontal : 61.4˚(wide) ~ 2.0˚(tele)

(5) 초점거리	: 6.5 ~ 260mm

(6) 사생활 보호기능	: 8

(7) IR LED	: 11 pcs, 400m

(8) 비디오 압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(9) 프레임레이트	: Max  60fps @ 1920x1080

(10) 해상도	: 320x240 ~ 1920x1080

(11) 오디오 압축방식	: G.711 / AAC(Option)

(12) 오디오 입/출력	: 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)

(13) 동작 화각	: Horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°)

(14) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)

(15) 기구물 인증	: IP66, IK10

(16) 소비 전원	: AC24V : Max 63W

(17) 동작온도	: -30℃~-70℃ Less  than 90% RH

(18) 규격	: Ø226x364mm

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)