1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-234)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IB32041R)

(1) 촬상소자	: 1/2" CMOS Image Sensor

(2) 최저조도	: Color : 0.05Lux, B/W : 0.00125Lux

(3) 줌	: 광학4배(3.5~14.0mm)

(4) 전자셔터속도	: 1/1~1/100,000

(5) IR	: 4pcs, 850nm Min 30M

(6) 압축방식(비디오)	: H.265/ H.264/ MJPEG

(7) 해상도	: 320x240~1920x1080

(8) 프레임	: Max 60fps @ 1920 x1080

(9) 압축방식(오디오)	: G.711, AAC(Option)

(10) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T(RJ-45)

(11) IP	: 67

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(14) Defog(안개보정기능)지원

(15) 동작온습도	: -30℃ ~ 70℃ / 90%RH 이하

(16) 전원 및 소비전력	: DC 12V 1.5A , POE (IEEE802.3af)

(17) 크기 및 무게	: 120.5(Ø)*391.5(L)mm, 1,320g

2) 안내표지판

(1) 크기	: 1000x246mm

(2) 용도	: CCTV 설치 안내

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)