1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-320)

1) 컴퓨터서버

(1) 프로세서	: Intel Xeon SP 최대2개, 프로세서당 최대 28개 코어

(2) 메모리	: 최대 192GB

(3) 스토리지 컨트롤러	: 내장형 컨트롤러: PERC H330, H730p, H740p, HBA330,

SWRAID(Software RAID) S140

부팅 최적화 스토리지 서브시스템: HWRAID 2 x M.2 SSD

120GB, 240GB

외장형 PERC(RAID): H840

외장형 HBA(비 RAID): 12Gbps SAS HBA

(4) 드라이브 베이	: 6.35cm(2.5”) SAS/SATA(HDD/SSD) 최대 16개, 최대 61TB

또는 8.89cm(3.5”) SAS/SATA HDD 최대 8개, 최대 80TB

(5) 전원공급장치	: Titanium 750W, Platinum 495W, 750W, 1100W, 1600W 및

2000W

(6) 베젤	: LCD 베젤 또는 보안 베젤(선택 사항)

(7) 입출력 및 포트	: NDC(Network Daughter Card) 옵션

4 x 1GE 또는 2 x 10GE + 2 x 1GE 또는 4 x 10GE 또는

2 x 25GE

전면 포트: 비디오, USB 2.0 2개, USB 3.0 사용 가능, 전용

iDRAC Direct Micro-USB

후면 포트: 비디오, 직렬, USB 3.0 2개, 전용 iDRAC 네트워크

포트

비디오 카드: VGA

8 PCIe Gen3 슬롯 최대 8개, 16개 슬롯 최대 4개가 포함되는

라이저 옵션

(8) GPU 옵션	: Nvidia Tesla P100, K80, K40, Grid M60, M10, P4, Quadro

P4000. AMD S7150, S7150X2

2) 지능형 영상분석 S/W

(1) 지능형 영상분석 S/W  라이선스

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)