1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-229)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IB6085R)

(1) 촬상소자	: 1/2" 2.17MP CMOS Image Sensor

(2) 총 화소수	: 1,952(H) x 1,113(V) / 1,945(H) x 1,097(V)

(3) 최저조도	: 컬러 : 0.004Lux, 0.0000067Lux, 흑백 : 0Lux(IR LED On)

(4) 프레임	: 최대 60fps

(5) S/N비	: 50dB

(6) 초점거리	: 4.1~16.4mm

(7) 야간가시거리	: 70m

(8) 안개보정	: On

(9) 알람	: 입력 1개, 출력 1개

(10) 이더넷	: RJ-45(10/100/1000BASE-T)

(11) 압축방식(비디오)	: H.264/H.265(MJPEG-4 Part 10/AVC)

(12) 해상도	: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,	800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360,	320x240

(13) IP	: 66, 67

(14) 동작온습도	: -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

(15) 전원 및 소비전력	: 24VAC ±10%, 12VDC ± 10%, PoE, 최대 11.5W

(16) 크기 및 무게	: 91(Ø)*388.6(H)mm, 2.35Kg

2) 안내표지판

(1) 크기	: 700x246mm

(2) 용도	: CCTV 설치 안내

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)