1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-322)

1) 구간암호화장비

(1) CPU	: 800MHz 이상

(2) Memory	: Mobile DDR SDRAM 256MB x 1

EMMC 8GB x1

(3) Interface	: GIGA bit Ethernet RJ-45(Auto MDIX)Port x2

RS-232/485 겸용 Port x2

Connector for mini-PCle TYPE Board

PCB Hole

(4) O/S	: Embeded Linux

2) IP BULLET CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/2.8" 2MP CMOS

(2) 최저조도	: 컬러: 0.015Lux(F1.4, 1/30초), 흑백: 0Lux(IR LED)

(3) 초점거리	: 2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈

(4) 해상도	: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,	800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480,

640x360, 320x240

(5) 최대 프레임레이트	: H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz)

MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

(6) 역광보정	: BLC, HLC, WDR, SSDR

(7) 안개제거	: 지원

(8) 화이트발란스	: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

(9) 오디오 입력	: 선택가능(마이크/라인입력)

(10) 오디오 출력	: 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

(11) 야간 가시 거리	: 50m(164.04ft)

(12) 비디오 압축	:  H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

(13) 동작 온도 / 습도	: -40°C~+55°C(-40°F ~ +131°F) / 90% RH 이하

(14) 규격 인증	: IP67, IP66, NEMA4X, IK10

(15) 전원 및 소비전력	: PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC

(16) 크기 및 무게	: Ø91x368.6mm(Ø3.85"x14.51"), 2180g(4.8 lb)

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)