1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-323)

1) 구간암호화장비

(1) CPU	: 800MHz 이상

(2) Memory	: Mobile DDR SDRAM 256MB x 1

EMMC 8GB x1

(3) Interface	: GIGA bit Ethernet RJ-45(Auto MDIX)Port x2

RS-232/485 겸용 Port x2

Connector for mini-PCle TYPE Board

PCB Hole

(4) O/S	: Embeded Linux

2) IP SPEED DOME CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/1.9" 2.4 Megapixel CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1952(H) x 1241(V) approx 2.42메가픽셀 /

1997(H) x 1097(V) approx 2.12메가픽셀

(3) LENS	: 6~222mm(광학37배)

(4) 최저조도	: Color 0.1Lux, 0.05Lux, 0.00083Lux,

B/W 0Lux(IR On)

(5) S/N비	: 50dB

(7) Day & Night	: Auto(ICR) / Color / B/W

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100Base-T), SFP

(9) 비디오압축방식	: H.264 , H.265, MJPEG

(10) 해상도	:1920x1080,1280x1024,1280x960,1280x720,1204x768	800x600,800x448,720x576,720x480,640x480,640x360	320x240

(11) 최대프레임레이트	: H.264/H.265:Max.60fps at all resolutions,

Motion JPEG:Max.15fps at all resolutions

(12) 오디오 스트리밍	: G.711 u-law/G.726 Selectable, G.726(ADPCM)8KHz, G.711

8KHz

G.726:16kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps

at 16KHz

(13) 알람 입/출력	: 입력4개 , 출력 2개(Relay)

(14) Defog(안개보정기능) 지원

(15) 동작온습도	: -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

(16) 전원 및 소비전력	: AC 24V / 90W,60W

(17) 크기 및 무게	: 236.9(Ø)*407.7(H)mm, 7.1kg

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)