1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-225)

1) 하드디스크드라이브(ST2000VX008)

(1) 용량	: 2TB

(2) 인터페이스	: SATA 6Gb

(3) 회전속도	: 5900RPM

2) 네트워크스위치(SFC300-POE)

(1) 네트워크 포트	: POE 10/100Mbps TP 4포트, Auto MDI/MDI-X

(2) 광포트	: 100Mbps-FX, SFP 2슬롯

(3) 입력전원	: DC 48V

(4) 크기	: 55mm(W) x 120mm(D) x 150mm(H)

3) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0