1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-327)

1) 구간암호화장비

(1) CPU	: 800MHz 이상

(2) Memory	: Mobile DDR SDRAM 256MB x 1

EMMC 8GB x1

(3) Interface	: GIGA bit Ethernet RJ-45(Auto MDIX)Port x2

RS-232/485 겸용 Port x2

Connector for mini-PCle TYPE Board

PCB Hole

(4) O/S	: Embeded Linux

2) IP SPEED DOME CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/1.9" 2.42M CMOS

(2) 총 화소수	: 1,952(H)x1,241(V)approx 2.42메가픽셀

1,937(H)x1,097(V)approx 2.12메가픽셀

(3) 최저조도	: 컬러 : 0.1Lux,0.05Lux, 흑백 : 0Lux(IR LED On)

(4) 줌	: 광학 37배

(5) 초점거리	: 6~222mm

(6) 야간가시거리	: 350m

(7) 비디오압축방식	: H.264/ H.265/ MJPEG

(8) 프레임	: Max 60fps@H.264/ H.265

(9) 해상도	: 320x240~1920x1080

(10) 오디오 압축방식	: G.711, AAC(Option)

(11) 안개 보정 기능 (Defog), Day&Night (ICR), WDR (120dB)

(12) 초당 250° 의 팬틸트 스피드, Auto Tracking 지원

(13) IP	: 66

(14) 동작온습도	: -50℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

(15) 전원 및 소비전력	: AC24V /90W(Heater On, IR On), 60W(Heater Off, IR On)

(16) 크기 및 무게	: 236.9(Ø)*407.7(H)mm, 7.1Kg

3) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)