1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-329)

1) 하드디스크드라이브

(1) 디스크용량	: 2TB

(2) 모터회전속도	: 5900rpm

(3) 인터페이스	 	: SATA

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)