1. 디지털비디오레코더(Prime1G-S5-2H25)

1) 개 요

본 기기는  CCTV 카메라의 영상 데이터를 다수의 하드디스크에 순차적으로 분산 저장 하여 모든 디스크의 성능 동시에 활용할 수 있어 각 기종의 초고화질 카메라 저장 및 검색이 가능하고, 라디오 주파수의 시보 정보를 시간동기화 하여 항시 표준시간의 영장 정보를 출력할 수 있는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 비디오 입력	: 25 CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS

(4) 영상 분배	: MAX. 30FPS/CH

(5) 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 / 25

(6) 비디오코덱	: H.265, H.264, MJPEG, MPEG4

(7) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(8) CPU	: Intel Core i5

(9) Memory	: 16GB

(10) HDD	: 4TB

(11) 제품크기	: 480x90x560mm

(12) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit, 분산저장 S/W 포함