1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-215)

1) IP SPEED DOME CAMERA(FDC-IS5236R)

(1) 촬상소자	: 1/2" CMOS Scan image Sensor

(2) 최저조도	: 0Lux(IR LED on), Color : 0.0045Lux, B/W : 0.0003Lux

(3) 줌	: 광학 36배

(4) 전자셔터속도	: 1/1~1/100,000

(5) 초점거리	: 6~216mm

(6) IR LED	: 11pieces, 300m

(7) 비디오압축방식	: H.264/ H.265/ MJPEG

(8) 프레임	: Max 60fps@1920x1080

(9) 해상도	: 320x240~1920x1080

(10) 오디오 압축방식	: G.711, AAC(Option)

(11) IP	: 66

(12) 지능형 self Action 기능(RX)

(13) 동작온습도	: -30℃ ~ 70℃ / 90%RH 이하

(14) 전원 및 소비전력	: Min AC24V /3.0A, AC24V : Max 63W

(15) 크기 및 무게	: 226(Ø)*364(H)mm, 5,020g

2) 분산 저장 S/W

(1) 16CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0(동기화 보드 포함)