1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-330)

1) IP SPEED DOME CAMERA

(1) 촬상소자	: 1/2“ CMOS Scan Image Sensor

(2) 최저조도	: 0 Lux (IR LED on), Color : 0.0045lux, B/W : 0.0003lux

(3) 초점거리	: 6.0 ~ 216mm, 광학 36배

(3) 야간 가시거리	: 300M

(4) 해상도	: 320x240 ~ 1920 x 1080

(5) 최대 프레임레이트	: 최대 60fps @ 1920x1080

(6) 전자셔터속도	: 1/1~ 1/100,000

(7) IR LED	: 11 pieces

(8) 압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(9) 오디오 입출력	: 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)

(10) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)

(11) 동작 온도 / 습도	: +12VDC : -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH

(12) 규격 인증	: IP66, IK10

(13) 전원 및 소비전력	: AC24V : Max 63W

(14) 크기 및 무게	: Ø 226 x x364mm, 5,020g

2) 분산 저장 S/W

(1) 4CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)