1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-104)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IB1224-FR)

(1) 촬상소자	: 1/2.8 Inch 2.3 Megapixel  CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1920(H) x 1080(V) / 2.073.600 (Pixel)

(3) LENS	: 3.6mm Fixed LENS

(4) 최저조도	: 0Lux(IR LED On),Color 0.0001Lux(F1.4 AGC ON),

B/W Mode : 0 lux With IR ON

(5) S/N비	: 51dB이상(AGC Off)

(6) 광역역광보정	: Digital WDR(ATR-EX)

(7) Day & Night	: Automatic Day & Night

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, MJPEG

(10) 해상도	: 1920x1080(Full-HD),1280x1024(SXGA),1280x720(HD)

704x480(4CIF/NT),704x576(4CIF/PAL),640x480(VGA)

352x288(CIF),320x240(QVGA)

(11) 최대프레임레이트	: Up to 30fps @ 1920x1080P

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(14) Defog(안개보정기능)지원

(15) IR 가시거리	: 최대 30M

(16) 동작온습도	: -10℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: DC 12V 2A , POE (IEEE802.3af)

(18) 크기 및 무게	: 73(W)*78(H)*255(D)mm, 850g

2) 분산 저장 S/W

(1) 32CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0(동기화 보드 포함)