1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-203)

1) 디지털비디오레코더(Prime1G-S3-4U16)

(1) 비디오 입력	: 16 CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS 지원

(4) 화면 해상도	: 1024 x 768 이상

(5) 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16

(6) 비디오코덱	: H.264 , H.265 , MJPEG

(7) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(8) CPU	: Intel Core i3

(9) Memory	: 8GB

(10) SSD(OS)	: 120GB 이상

(11) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit

2) 네트워크스위치(SFC300-POE)

(1) 네트워크 포트	: POE 10/100Mbps TP 4포트, Auto MDI/MDI-X

(2) 광포트	: 100Mbps-FX, SFP 2슬롯

(3) 입력전원	: DC 48V

(4) 크기	: 55mm(W) x 120mm(D) x 150mm(H)

3) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0(동기화 보드 포함)