1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-376)

1) 송신기

(1) 인터페이스	: 4-Port 10/100Base-T (PoE)

2-Port 10/100Base-T (DATA)

(2) 성능	: Switching Capacity : 1.2Gbps

Throughput : 0.89Mpps (64byte)

Mac address entry : 1K

VLAN Support : 16

(3) 전원	: IN : 100 ~ 240V / AC, 2A

OUT : -48V / DC, 1.3A

System Power Consumption : 2W

(4) PoE	: Max 30W support Per Port

PoE Power Budget : 60W

(5) 환경	: Operating Temperature : 0°~ 40°C

Operating Humidity : 10% ~ 90%

(6) 표준	: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

(7) 크기	: 125(W) x 27(H) x 75(D)

2) 분산저장장치

(1) 비디오 입력	: 32CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS 지원

(4) 영상분배	: MAX. 30FPS / CH

(5) 화면 해상도	: Megapixel. D1, 2CIF, CIF, QCIF

(6) 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 / 25 / 30

(7) 비디오코덱	: H.264 , H.265 , MJPEG, MPEG4

(8) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(9) CPU	: Intel Core i5

(10) Memory	: 16GB

(11) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit

3) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)