1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-306)

(1) 열화상 센서	: Uncooled Micro Bolometer

(2) 센서필셀 피치	: 17㎛

(3) 센서파장	: 8 ~ 14㎛

(4) 센서해상도	: 1280 x 720

(5) 센서렌즈	: 100mm

(6) 촬상 소좌	: 1/2.8 Type “Exmor” CMOS Sensor

(7) 총 화소수	: 1920 x 1080

(8) 모듈렌즈	: 30x F=1.6~4.7, f=4.3~129mm (Digital : 12x / Total : 360x	with optical zoom)

(9) 최저조도	: ICR OFF : 0.05 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity	mode On) 0.19 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity	mode Of) ICR ON : 0.05 lx (1/30 sec, 50%, High	Sensitivity mode Of) 0.002 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 30%, High	Sensitivity mode On)

(10) 팬 회전 각도	: 0° ~ 360° Endless

(11) Preset	: 255개

(12) 외형치수	: 512.7mm(W) x 232mm(H) x 318mm(D)

(13) 보관온도	: -40°C ~ 60°C

(14) 소비 전력	: Camera Power : DC24V 3.6A 86.4W (Max)

Heater Power : AC/DC 24V 3.53A 84.7W (Max)

(15) 소비 전류	: AC24V 50/60Hz 5A / DC24V 5A

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)