1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-108)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IB1824-FR)

(1) 촬상소자	: 1/2.5 Inch 8.29 Megapixel  CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 3840(H) x 2160(V) / 8.29 (Mega Pixel)

(3) LENS	: 3.6mm(8Mega) Fixed LENS

(4) 최저조도	: 0Lux(IR LED On),Color 0.0001Lux(F1.4 AGC ON),

B/W Mode : 0 lux With IR ON

(5) S/N비	: 54dB이상(AGC Off)

(6) 광역역광보정	: Digital WDR(ATR-EX)

(7) Day & Night	: Automatic Day & Night

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, H.265, MJPEG

(10) 해상도	: 3840x2160(4K),2592x1944(5M),2048x1536(QXGA),

1920x1080(Full-HD),1280x1024(SXGA),1280x720(HD),

704x480(4CIF/NT), 704x576(4CIF/PAL),640x480(VGA),

352x288(CIF),320x240(QVGA)

(11) 최대프레임레이트	: Up to 30fps @ 3840x2160P

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(14) Defog(안개보정기능)지원

(15) IR 가시거리	: 최대 30M

(16) 동작온습도	: -10℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: DC 12V 2A , POE (IEEE802.3af)

(18) 크기 및 무게	: 73(W)*78(H)*255(D)mm, 850g

2) 네트워크 스위치(SFC4000HP)

(1) 네트워크 포트	: POE 10/100/1000Mbps TP 24포트

(2) 광포트	: SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24), 1000Mbps-SX/LX SFP 지원,	100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 440mm(W) x 300mm(D) x 44mm(H)

3) 분산저장장치(Prime1G-S7-4U64)

(1) 비디오 입력	: 64 CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS 지원

(4) 화면 해상도	: 1024 x 768 이상

(5) 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 /

25 / 30 / 36 / 40 / 48 / 49 / 64

(6) 비디오코덱	: H.264 , H.265 , MJPEG

(7) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(8) CPU	: Intel Core i7

(9) Memory	: 32GB

(10) SSD(OS)	: 120GB 이상

(11) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit, 분산S/W 포함

4) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0