1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-434)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IBH9081R)

(1) 촬상소자	: 1/1.8 Inch 8 Megapixel

(2) 유효화소	: 3864(H) x 2180(V)

(3) LENS	: 4.5 ~ 10mm Motorized Auto Zoom LENS

(4) 최저조도	: 컬러 : 0.05Lux, 흑백 : 0Lux(IR LED on)

(5) 야간가시거리	: 30m

(6) 역광보정	: BLC, WDR, SSDR

(7) Day & Night	: Auto(ICR)

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100/1000Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, H.265, MJPEG

(10) 해상도	: 3840x2160~640x360

(11) 최대프레임레이트	: H.265/264 : 30fps/25fps, MJPEG : 15fps/12fps

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 규격인증	: IP66/IP67, IK10, NEMA4X

(14) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(16) 동작온습도	: -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: 12VDC , POE (IEEE802.3at)

(18) 크기 및 무게	: 91.0ø368.6mm, 2.48Kg

2) 컴퓨터 서버(PowerEdge R740)

(1) 중앙처리장치(CPU)	: intel xeon silver 4210R

(2) CH	: 100

(3) 프로세스	: 최대 2개의 2세대 인텔® 제온® 확장 가능 프로세서,

프로세서당 최대 28개 코어

(4) 메모리	: DDR4 DIMM 슬롯 24개, RDIMM 지원/LRDIMM 지원, 최대	2666MT/s의 속도, 최대 3TB 최대 12개의 NVDIMM, 최대	192GB

(5) 드라이브베이	: 최대 16개의 2.5“ SAS/SATA/SSD(최대 60TB)

최대 8개의 3.5“ SAS/SATA/SSD(최대 96TB)

(6) 전면포트	: 비디오, USB 2.0 2개, USB 3.0사용 가능, 전용 ID RAC

(7) 크기	: 434mm(W) x 715.5mm(D) x 86.8mm(H)

3) 얼굴인식 S/W

4) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0