1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-307)

1) 적외선카메라

(1) 해상도	: 열화상 120 x 160 / 일반영상 : FDH

(2) LENS	: 3/6mm thermal lens, 4/6mm opitical lens Support thermal	and optical image fusion

(3) 측정거리	: 권장 0.8M~최대 1.8M

(4) 온도측정거리	: 30°C ~ 45°C(오차±0.5°C)

(5) 인체전용여부	: 인체 측정용

(6) 구성	: 이동형 스탠드, 열화상 카메라, 43인치 디스플레이, 운영서버용	센탓, 경광등 등

(7) 사이즈	: 가로 740mm x 세로 475mm x 2000mm

2) 분산 저장 S/W

(1) 1CH, 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0 (동기화 보드 포함)