1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-446)

1) IP BULLET CAMERA(FDC-IBH9081R)

(1) 촬상소자	: 1/1.8 Inch 8 Megapixel

(2) 유효화소	: 3864(H) x 2180(V)

(3) LENS	: 4.5 ~ 10mm Motorized Auto Zoom LENS

(4) 최저조도	: 컬러 : 0.05Lux, 흑백 : 0Lux(IR LED on)

(5) 야간가시거리	: 30m

(6) 역광보정	: BLC, WDR, SSDR

(7) Day & Night	: Auto(ICR)

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100/1000Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, H.265, MJPEG

(10) 해상도	: 3840x2160~640x360

(11) 최대프레임레이트	: H.265/264 : 30fps/25fps, MJPEG : 15fps/12fps

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 규격인증	: IP66/IP67, IK10, NEMA4X

(14) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(16) 동작온습도	: -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: 12VDC , POE (IEEE802.3at)

(18) 크기 및 무게	: 91.0ø368.6mm, 2.48Kg

2) 분산저장장치(Prime3G-S7-2H49)

(1) 비디오 입력	: 49 CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS

(4) 영상 분배	: MAX. 30FPS/CH

(5) 분할 화면	: 1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 16 / 20 / 24 / 25 /

30 /36 / 40 / 48 / 49

(6) 비디오코덱	: H.265, H.264, MJPEG, MPEG4

(7) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(8) CPU	: Intel Core i7

(9) Memory	: 32GB

(10) HDD	: 4TB

(11) SSD	: 250GB

(12) 제품크기	: 480x90x560mm

(13) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit

3) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0