[별지 제2호 서식]

디지털비디오레코더 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

: 16개의 CCTV카메라로부터 영상신호를 받아 디스플레이, 녹화, 영상재생

기능을 하는 DVR SYSTEM.

1.2 분류

물품분류번호	규격명	용 도	인도조건
52161545	FAHD1648S	CCTV 녹화장비	현장설치도

- 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 형태 : 은색과 검은색의 견고하고 고급스러운 상자형 외관.

- 성상 : 알루미늄과 철제로 만들어진 랙 마운트 케이스.

- 용도 : CCTV 녹화장비

2. 적용자료 및 문서

방송통신기기 형식검정. 형식등록 및 전자파 적합등록에 관한 고시(방송통신위원회 고시 2009-40호, 2009.12.24.)

3. 필요조건

3.1 재료

규격명	시공 두께/ 규격치수	1대 당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
FAHD1648S	480(가로)× 180(세로)× 520(길이)	DVRBoard CPU HDD SSD RAM Mainboard DVR S/W	8채널 Intel Core Process i3 14tera 120GB 4GB s/w	2ea 1ea 1set 1ea 2ea 1ea 1ea	(주)포딕스시스템 ㈜이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)포딕스시스템	한국 코스타리카 중국 중국 중국 중국 한국

3.2 형태

FAHD1648S	규격치수
	480(가로)mm 180(세로)mm 520(길이)mm

3.3 제조 및 가공

: (주)포딕스시스템에서 제조 및 가공

3.4 기능 및 성능

: - AHD(아날로그 HD) 16채널로 감시 및 녹화가 가능.

- 원격지에서 감시 및 녹화영상 재생이 가능.

3.5 마감 및 외관

: 시스템 내부는 케이블 타이를 이용하여 깔끔하게 마무리하고,

외관의 크기는 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

: - 검사물의 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 구성방법 : PC형 DVR 본체

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

: - 장비 : 샘플검사

- 소프트웨어 : 샘플검사

4.1.3 검사방법

: - 방송통신기기 인증서 : R-R-FDS-FA1648S

- 적합성시험 성적서

화면상태 : 전 채널 영상에 이상이 없을 것

녹화상태 : 일자, 시간별 재생 시 이상이 없을 것

4.2 시험방법

시험항목	시험기준 및 방법
녹화화질 설정	각 채널별 화질 설정이 5단계(Very Low, Low, Middle, High, Very High)로 가능할 것.
채널 수	총 16 채널일 것. (최대 1920x1080 해상도)
녹화 속도 설정	각 채널별로 녹화속도(FPS)설정이 가능할 것. [Full-HD(1920x1080)채널당 최대 15 FPS] [HD(1280x720):채널당 최대 30 FPS)
녹화스케줄 설정	각 채널별로 요일, 시간에 맞게 녹화스케줄 설정을 할 수 있으며, 스케줄 설정대로 녹화가 진행될 것.
자동 로그아웃	일정 시간(1분~60분)이 지나면 계정이 자동 로그아웃되어 다시 로그인 되기 전까지는 다른 기능(시스템설정, 장치구성, 네트워크설정, 간편설정, 녹화설정, 녹화재생, 백업)을 사용하지 못하는 기능을 제공할 것,
보안기능	사용자 계정별 보안기능 설정이 가능하여 실시간영상 채널, 원격모니터링 채널, 스마트폰 카메라 채널이 개별적으로 관리될 것.
Zoom PIP	1개 채널의 영상에서 일부 영역을 확대 후 크기선택(소, 중, 대) 및 위치선택(좌측상, 우측상, 좌측하, 우측하)이 가능하고, 확대되어진 영상과 같이 녹화가 가능하며 녹화되어진 영상은 검색에서 확인 가능할 것.
데이터백업	저장된 영상 정보를 AVI, MP4, MOV포맷으로 이동식 디스크 및 녹화되어지고 있는 저장 장치에 저장이 가능하며, 그 정보의 재생이 가능할 것.
재생 설정	재생 시 역방향, 정방향, 배속검색(최대 32 배속), 일시정지 기능이 정상적으로 작동할 것.
팝업 PIP	검색시 해당 채널과 링크 되어진 채널을 팝업시켜 모니터링이 가능할 것.
사생활보호 설정	채널별로 녹화 시, 가리고 싶은 부분(최대 3부분)을 가릴 수 있으며, 원본 파일도 함께 가려진 상태로 저장이 될 것.
HDD 경고	SMART HDD를 통해 하드디스크의 온도 및 불량 섹터의 확인이 가능할 것.(단, SSD는 제외함)
분할 화면별 채널고정	4분할, 6분할, 8분할, 9분할, 10분할, 13분할, 16분할로 되어 있는 실시간 영상 및 검색 모드에서 각 분할 화면별로 원하는 채널을 고정하여 사용이 가능할 것.
분할 화면 검색시 채널별 영상 Play Disable 기능	분할 화면검색 시 프로그램 화면 하단에서 원하는 채널의 버튼을 누르면 해당 채널의 영상만 멈추게 하는 기능을 제공할 것.
화면 폰트 변경	실시간영상 화면 및 검색화면에서 영상 위에 표출되어 있는 글자 폰트를 변경 가능할 것.
퀵 검색	실시간영상 화면상태에서 선택한 채널의 팝업 메뉴를 통해 해당 채널의 영상 검색이 동시에 가능할 것.
	퀵 검색 화면을 통해 4분할 영상 검색이 가능하며, 4분할된 영상은 첫 번째 채널부터 순차적으로 보여질 것.
Analog Camera Resolution 입력 가능	SD(960x480), HD(1280x720), Full HD(1920x1080) 해상도의 Analog Camera 입력을 모두 받을 수 있을 것.
시간동기화	DVR에서 임의의 시간으로 변경 후 정해진 동기화 시간 이후에 현재시간으로 변경되었는지 확인한다.
자동 시스템 복구	임의로 프로그램 강제종료 시 시스템이 재부팅 후 프로그램 동작이 복구된다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 구성품은 제품 보호용 스티로폼으로 고정하여 종이박스에 다시

재포장함.

5.2 표시 : 박스에 제품 모델명과 회사명이 들어간 라벨 부착함.

5.3 주기 : A/S 1년 무상.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : CCTV 카메라로 영상을 전송받아 디지털로 변환하여 HDD에

저장하는 장치

6.2 발주재원 : 조달청 나라장터를 통해 (주)포딕스시스템으로 발주.

6.3 기타 참고사항 : A/S 접수 대표전화 : 070-4060-9177