[별지 제2호 서식]

디지털비디오레코더 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

: 16개의 CCTV카메라로부터 영상신호를 받아 디스플레이, 녹화, 영상재생

기능을 하는 NVR SYSTEM.

1.2 분류

물품분류번호	식별번호	규격명	용 도	인도조건
52161545	22928831	FNS16	CCTV 녹화장비	현장설치도

- 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 형태 : 은색과 검은색의 견고하고 고급스러운 상자형 외관.

- 성상 : 알루미늄과 철제로 만들어진 랙 마운트 케이스.

- 용도 : CCTV 녹화장비

2. 적용자료 및 문서

방송통신기기 형식검정. 형식등록 및 전자파 적합등록에 관한 고시(방송통신위원회 고시 2009-40호, 2009.12.24.)

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	시공 두께/ 규격치수	1대 당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
22928831	FNS16	480(가로)× 180(세로)× 520(길이)	CPU HDD DVD-RW RAM Mainboard NVR S/W	i3 4tera 2GB s/w	1ea 2ea 1ea 2ea 1ea 1ea	(주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)포딕스시스템	코스타리카 중국 중국 중국 중국 한국

3.2 형태

FNS16	규격치수
	480(가로)mm 180(세로)mm 520(길이)mm

3.3 제조 및 가공

: (주)포딕스시스템에서 제조 및 가공

3.4 기능 및 성능

: - HD 16채널로 감시 및 녹화가 가능.

- 원격지에서 감시 및 녹화영상 재생이 가능.

3.5 마감 및 외관

: 시스템 내부는 케이블 타이를 이용하여 깔끔하게 마무리하고,

외관의 크기는 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

: - 검사물의 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 구성방법 : PC형 NVR 본체

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

: - 장비 : 샘플검사

- 소프트웨어 : 샘플검사

4.1.3 검사방법

: - 방송통신기기 인증서 : MSIP-REM-FDS-FN64

- 적합성시험 성적서 :

화면상태 : 전 채널 영상에 이상이 없을 것

녹화상태 : 일자, 시간별 재생 시 이상이 없을 것

4.2 시험방법

시험항목	시험방법
녹화화질 설정	각 채널별 화질 설정이 가능할 것 (비트레이트로 조정).
채널 수	16 채널일 것. (최대 4K 해상도)
녹화 속도 설정	각 채널별로 녹화속도(FPS)설정이 가능할 것. (채널당 최대 30FPS)
녹화스케줄 설정	각 채널별로 요일, 시간에 맞게 녹화스케줄 설정을 할 수 있으며, 스케줄 설정대로 녹화가 진행될 것.
스탭 검색 컨트롤	녹화된 화면의 프레임단위 검색이 가능함.
멀티모니터	2개의 모니터로 출력지원이 가능할 것.(외장 그래픽 카드 설치시 최대 4개의 모니터로 출력지원 가능)
즉시 백업	실시간 모니터링 중 영상의 백업이 필요한 경우 실시간 모니터링과 함께 현시점부터 최대 5분 후 시점까지의 영상 백업이 가능할 것.
데이터백업	저장된 영상 정보를 이동식 디스크에 저장이 가능하며, 그 정보의 재생이 가능 할 것.
재생 설정	재생 시 역방향, 정방향, 배속검색(최대 32 배속), 일시정지 기능이 정상적으로 작동할 것.
원격지 감시	원격지에서 네트워크 연결을 통해 NVR의 영상을 전송하여, 감시 및 녹화영상재생이 가능할 것.
1채널 동시 다중검색	1채널 검색영상을 16개의 다른 시간대로 동시검색이 가능할것
HDD 경고	HDD 저장 공간 현재 상태를 확인 할 수 있을 것.

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 구성품은 제품 보호용 스티로폼으로 고정하여 종이박스에 다시

재포장함.

5.2 표시 : 박스에 제품 모델명과 회사명이 들어간 라벨 부착함.

5.3 주기 : A/S 1년 무상.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : CCTV 카메라로 영상을 전송받아 디지털로 변환하여 HDD에

저장하는 장치

6.2 발주재원 : 조달청 나라장터를 통해 (주)포딕스시스템으로 발주.

6.3 기타 참고사항 : A/S 접수 대표전화 : 070-4060-9177