1. 컴퓨터망전환장치(CN/CS78)

1) 개 요

본 기기는 한 개 이상의 PS/2 키보드, 마우스와 모니터를 한 대의 모니터에서 공유하여 제어하는 기기이다

2) 기기사양

(1) 연결	: 8

(2) 포트 선택	: Hotkey, Pushbutton

(3) 커넥터	 	: 콘솔 포트 키보드 : 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)

콘솔 포트 비디오 : 1 x HDB-15 Female (Blue)

콘솔 포트 마우스 : 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)

KVM 포트 키보드 : 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)

KVM 포트 비디오 : 8 x HDB-15 Male (Blue)

KVM 포트 마우스 : 8 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)

(5) 소비 전력	: DC9V; 1.98W (Max.)

(6) 크기 (L x W x H)	: 48.3 x 15.0 x 4.45 cm (19”/1U)