1. 컴퓨터서버(ProLiant DL380 Gen9)

1) 개 요

본 기기는 대용량의 CCTV 영상 데이터를 저장하기 위한 저장 장치이다.

2) 기기사양

(1) 중앙처리장치(CPU)규격	: Intel Xeon E5 2667V4/16core

(2) 클록속도	: 3.2GHz

(3) 프로세스개수	: 2

(4) 프로세서종류	: Intel Xeon

(5) 형태	: Rack 2U

(6) 메인메모리용량	: 32GB

(7) 입출력슬롯	: PCI-E

(8) 입출력슬롯수	: 3

(9) 레이드	: 0, 1, 1+0, 5, 6

(10) 전원	: 800W×2

(11) 통신속도	: 1Gbps

(12) LAN포트수	: 4

(13) 디스크용량	: 900(300GB×3)GB

(14) 크기(가로x세로x높이)	: 445.5 x 67.94 x 87.3