1. 비상벨(EMBO-CAM)

1) 개 요

본 기기는 LED 버튼을 사용한 POLE 밴드 취부형 음성 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 비상통화용

(2) 종류	: 벨

(3) 타입	: Pole 밴드 취부형

(4) LED	: LED내장형 19Φ 버튼

(5) IP	: 65

(6) 재질	: sus, steel

(7) 크기	: 120×180×40mm