1. 풀박스(S-1)

1) 개 요

본 기기는 풀박스로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 재질	: ABS

(2) 용도	: 전기전자통신 제어반, 분전반, 단자박스, 분기박스

(3) 몸체재질	 	: ABS

(4) 크기(가로)	: 200mm

(5) 크기(세로)	: 200mm

(6) 크기(두께)	: 20mm