1. 적외선방사기(ki-30x)

1) 개 요

본 기기는 차량번호식별이 가능한 적외선 조명으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) Max. Distance	: 20m / 25° (±30%)

(2) Wave Length	: 740nm ± 10

(3) LEDs chip power and Quantity	: 3 w x 12ea

(4) Max. Output	: Max. 36w

(5) Lighting Angles	: Far Angle 25° > 20m

Spot Diameter < 7m

(6) IP Rating	: IP67

(7) Power consumption	: DC 12V ~ DC 24V

(8) RS-485 protocol	: Pelco_D (Baud rate 9600bps by default)

(9) Operating Temperature	: -40°C ~ +75°C

(10) Dimension	: 107mm x 135mm x 59mm

(11) Weight	: About 860g