1. 컴퓨터망전환장치(TW/CL5708N)

1) 개 요

본 기기는 한 개 이상의 PS/2 키보드, 마우스와 모니터를 한 대의 모니터에서 공유하여 제어하는 기기이다

2) 기기사양

(1) 연결	: 8

(2) 포트 선택	: OSD, 핫키 , 푸시 버튼

(3) 커넥터	 	: 추가 콘솔 포트 : 1 x SPHD-18 Male (Yellow)

추가 마우스 포트 : 1 x USB Type-A Female (White)

KVM 포트 : 8 x SPHD-15/17 Female (Yellow)

(5) 소비 전력	: 120V,24W / 230V,25W

(6) 크기 (L x W x H)	: 48.00 x 68.92 x 4.40 cm