1. 영상감시장치(PrimeG-SYS-224)

1) 하드디스크드라이브(ST2000VX008)

(1) 용량	: 2TB

(2) 인터페이스	: SATA 6Gb

(3) 회전속도	: 5900RPM

2) 하드디스크저장장치(Elements Portable)

(1) 용량	: 1TB

(2) 인터페이스	: USB3.0&2.0

(3) 운영체제	: WINDOWS 10

3) 분산 저장 S/W

(1) 초고화질 영상 데이터 분산 저장 CCTV시스템 v5.1.0