[별지 제2호 서식]

디지털비디오레코더 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

: 64개의 CCTV카메라로부터 영상신호를 받아 디스플레이, 녹화, 영상재생

기능을 하는 NVR SYSTEM.

1.2 분류

물품분류번호	규격명	용 도	인도조건
52161545	FNS64	CCTV 녹화장비	현장설치도

- 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 형태 : 은색과 검은색의 견고하고 고급스러운 상자형 외관.

- 성상 : 알루미늄과 철제로 만들어진 랙 마운트 케이스.

- 용도 : CCTV 녹화장비

2. 적용자료 및 문서

방송통신기기 형식검정. 형식등록 및 전자파 적합등록에 관한 고시(방송통신위원회 고시 2009-40호, 2009.12.24.)

3. 필요조건

3.1 재료

규격명	시공 두께/ 규격치수	1대 당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
FNS64	480(가로)× 180(세로)× 520(길이)	CPU HDD DVD-RW RAM Mainboard NVR S/W	Intel Core Process i7 24tera 8GB s/w	1ea 1set 1ea 4ea 1ea 1ea	㈜이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)이죠이 (주)포딕스시스템	코스타리카 중국 중국 중국 중국 한국

3.2 형태

FNS64	규격치수
	480(가로)mm 180(세로)mm 520(길이)mm

3.3 제조 및 가공

: (주)포딕스시스템에서 제조 및 가공

3.4 기능 및 성능

: - HD 64채널로 감시 및 녹화가 가능.

- 원격지에서 감시 및 녹화영상 재생이 가능.

3.5 마감 및 외관

: 시스템 내부는 케이블 타이를 이용하여 깔끔하게 마무리하고,

외관의 크기는 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

: - 검사물의 크기 : 480(가로)×180(세로)×520(길이)mm

- 구성방법 : PC형 NVR 본체

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

: - 장비 : 샘플검사

- 소프트웨어 : 샘플검사

4.1.3 검사방법

: - 방송통신기기 인증서 : MSIP-REM-FDS-FN64

- 적합성시험 성적서

화면상태 : 전 채널 영상에 이상이 없을 것

녹화상태 : 일자, 시간별 재생 시 이상이 없을 것

4.2 시험방법

시험항목	시험방법
녹화화질 설정	각 채널별 화질 설정이 가능할 것 (비트레이트로 조정).
채널 수	64 채널일 것. (최대 4K 해상도)
녹화 속도 설정	각 채널별로 녹화속도(FPS)설정이 가능할 것. (채널당 최대 30FPS)
녹화스케줄 설정	각 채널별로 요일, 시간에 맞게 녹화스케줄 설정을 할 수 있으며, 스케줄 설정대로 녹화가 진행될 것.
스탭 검색 컨트롤	녹화된 화면의 프레임단위 검색이 가능함.
멀티모니터	2개의 모니터로 출력지원이 가능할 것. (외장 그래픽 카드 설치 시 최대 4개의 모니터로 출력지원 가능)
즉시 백업	실시간 모니터링 중 영상의 백업이 필요한 경우 실시간 모니터링과 함께 현시점부터 최대 5분 후 시점까지의 영상 백업이 가능할 것.
데이터백업	저장된 영상 정보를 이동식 디스크에 저장이 가능하며, 그 정보의 재생이 가능 할 것.
재생 설정	재생 시 역방향, 정방향, 배속검색(최대 32 배속), 일시정지 기능이 정상적으로 작동할 것.
원격지 감시	원격지에서 네트워크 연결을 통해 NVR의 영상을 전송하여, 감시 및 녹화영상재생이 가능할 것.
1채널 동시 다중검색	1채널 검색영상을 16개의 다른 시간대로 동시검색이 가능할것
HDD 경고	HDD 저장 공간 현재 상태를 확인 할 수 있을 것.

5. 포장 및 표시

5.1 포장 : 구성품은 제품 보호용 스티로폼으로 고정하여 종이박스에 다시

재포장함.

5.2 표시 : 박스에 제품 모델명과 회사명이 들어간 라벨 부착함.

5.3 주기 : A/S 1년 무상.

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도 : CCTV 카메라로 영상을 전송받아 디지털로 변환하여 HDD에

저장하는 장치

6.2 발주재원 : 조달청 나라장터를 통해 (주)포딕스시스템으로 발주.

6.3 기타 참고사항 : A/S 접수 대표전화 : 070-4060-9177